集水坑

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

样式：可选择集水坑的样式。如，矩型、圆型、异型等。

标高：设置构件标高，一般底标高设为：基础深度。关于基础深度的介绍请参见：工程属性中的 工程信息 。

依附：在下方依附页签中，可以定义依附，如依附垫层和土方,如何定义依附请参见：定义依附 。

绘制方法

集水坑的构造有些特殊，它可以使用“点状构件”，也可使用“面状构件”的画法，其绘制方法参见 绘制点状构件 中的单点画， 绘制面状构件中的连线画。

异形集水坑可用异形编辑器定义，详细见： 样式中的 异形编辑器 。（因为异形编辑器只能对异形样式进行编辑，所以应先将“样式”选为异形）

构件编辑请参见：建模中的 基本编辑 。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

常见问题

1.如何设置集水坑的角度及出边？

选中构件，在“操作状态栏”中点击“位置修改”，可对角度及出边进行设置。详细见： 基本编辑 中的集水坑位置修改。

2.两个集水坑体积有重叠，能正确扣减吗？

可以。软件在处理复杂集水坑时，不需要进行复杂的定义，只需要按照图纸将每个坑口对应的集水坑绘制完毕即可，软件自动进行扣减。

3.集水坑紧靠基础，一边或几边不出坡如何处理？

首先将集水坑构件绘在相应的位置，选中绘好的集水坑构件，点击【位置修改】功能，靠基础边没有坡度即设角度为“90”，工作面可根据图纸输入相应的宽度值，工作面与基础有相交时，会进行扣减计算。

设置集水坑第1条边角度为90度
设置后的效果

示例工程