连线画法

两种方法：

1.自动捕捉中心线：在未布筋的线型构件的左、右两端靠近端部的中心线上，分别点击左键即可。
2.设定起、终点：连接两个端点然后在“空白位置”（ 空白位置指没有构件的地方）双击即可。
连线画法

连线画工具

常见问题：

1.主构件：绘制钢筋时，CAD图纸最好一以俯视图的状态进行布筋。但一些构件俯视图重叠、标高不同，此时软件会在哪个构件中布筋？

俯视重叠、标高不同

一般来讲，同层内俯视图重叠的梁通常名称不同，如：KL-1,KL-2。当选择KL-1布筋时，软件将自动布置KL-1的钢筋，但若上下重叠梁为同一个名称时，可选择两种方法来解决。第一种：隐藏布置，也就是隐藏一个工程量构件布置另一个构件的钢筋。第二种：设置主构件。下面介绍设置主构件的具体操作：

首先，可不考虑布筋的标高，布好筋后可再进行修改。如下图：

布筋

然后，选中布置好的钢筋，查看绘制是否正确。现在需要对上策梁布筋。如下图：

查看布筋

最后，查看发现钢筋布置在下部构件中，此时点击“主构件”，点击需要布筋的构件即可。如下图：

主构件修改

设置主构件结果见下图：

修改结果

主构件设置完成后，重复之前的布筋操作，即可完成俯视图重叠梁的布筋。