高级编辑

说明

50版本完善了类型定义与构件的编辑操作，操作合理、简单易用，使繁琐、冗长的后期修改工作，变的轻松、便捷。

属性窗的应用

1.批量修改 类型定义 的属性

选择多个类型定义，在属性窗中修改某属性，即可完成批量修改。如，将楼层1的框架柱的混凝土标号全部修改为C40。避免了逐个修改的繁琐。

修改选中类型定义的砼标号

2.批量修改 构件 的属性

框选多个构件，在属性窗中修改某属性，即可完成批量修改。如，将轴网边上柱的保护层修改为35。

修改选中构件的保护层

3.查看/输入绝对标高

在属性窗中可以查看绝对标高同时也可以设置绝对标高，同样也可以选取多个构件统一在属性窗中进行顶标高绝对值和底标高绝对值的修改。如下图：

修改绝对标高

4.查看/输入绝对标高

设置标高方法除了输入绝对值之外还可以输入相对标高，即根据与相关构件的关系进行选择调整。同样在属性窗位置选择相关内容，见下图

明细视图应用

在类型列表中选择一种类型定义，此类型定义的相关信息会出现明细视图里

在工程中有时需要对工程量或钢筋的某些内容进行修改调整，以往的修改都是在导航页签下的“样式”页签中修改，再去“建模”页签下查看。

在“明细视图”中也可以对其内容进行修改，与在“样式”页签中修改的方式和作用相同，而且可以直接看到绘图区修改的效果，省去了频繁切换页签进行修改再查看的操作。

1.在“建模”页签下，可对工程量内容进行修改

可对类型定义中的“名称”、“类别”、“材质”、“标号”、“样式”等内容进行修改。

2.在“布筋”页签下，可对钢筋内容进行修改

可根据图中钢筋内容对明细视图中的“名称”、“上部筋”、“下部筋”、“箍筋”等内容进行修改，也可对各跨钢筋进行分别修改。

3.在“明细列表”中如何查找未识别的负筋？

可根据软件默认的负筋长度来查找未识别的负筋。
查找支座负筋演示