加密锁升级

加密锁快要过期时，软件会提示：“加密锁即将过期，请向代理商取得最新升级包！”。若加密锁没有按时升级会出现软件为学习版，只能打开工程不能修改的情况，所以为了您在使用过程不会出现问题请在过期之前尽快与服务人员联系。升级的操作方法如下：

单机锁升级

一、生成升级文件

插上加密锁，只需打开3DMA工程量钢筋二合一软件2008，不用打开工程，点击菜单栏：工具—加密锁—申请升级。生成“加密锁升级申请文件（*.dog）”，保存。

生成升级文件

生成的加密锁文件，扩展名为.dog，文件名称无论自动生成，都可以修改，不影响升级文件的使用。如果同时做多支加密锁的升级，要记录好每个锁对应的升级文件，不可以交叉使用。

软件用户通过软件经销商将此升级文件传给大连北科软件有限公司服务部bkfwb@126.com进行处理。未经确认发来的升级文件不予以处理，所以请一定通过软件经销商做升级文件。（因为这个过程可能会需要一段时间，因此在软件提示锁要过期时，请尽快与软件经销商联系。）

提示：生成的加密锁升级文件虽然只有几K大小，但为了避免丢失信息，建议将文件压缩后再发送。

二、升级加密锁

通过加密锁升级文件我们可以为您制作“加密锁升级授权文件（*.pkg）”，并发送给您。

收到此文件后，插上加密锁，打开3DMA工程量钢筋二合一软件2008，不用打开工程，点击菜单栏：工具—加密锁—开始升级。选中升级文件，打开，即提示成功升级一把锁，升级完成。
升级加密锁

网络锁升级

1.找到运行网络服务程序的机器。

2.关闭网络服务程序。

3.将该机器的3DMA程序改成单机版（BG2008.INI文件中的Version=1），详细参见：网络锁设置 。

4.然后参照 单机锁升级。