条基

配筋定义

条形基础钢筋定义时，在配筋页签下直接输入主筋、分布筋信息。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

条基属于“线布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“线布置型构件”。

布置十字相交位置的条基钢筋，需要选定主、次方向。在经过十字相交位置时，主条基连续通过，次条基断开，分段布置。如工程没有明确条基主、次时，我们可以从工程平面的长、短方向来判断，短方向为主、长方向为次。

注意：布置钢筋过程中，出现同类型钢筋是否合并的提示，软件是通过构件类型、长度是否相同判断的。是否合并还需要看条基钢筋端部转角类型，如果不同就不能合并。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

条基钢筋计算参数

条基相交转角处，其中一个方向条基的分布筋被另一个方向条基的主筋代替。而分布筋需伸入转角处一定距离，软件默认：“1.0La”，也可自行修改。软件支持15.0d（钢筋直径倍数）、120.0mm（毫米）、1.0La（锚固长度倍数）三种数值。

当条基宽度超过一定分为时可设置受力筋边长*0.9交错，如下图：