集水坑

布筋方式

集水坑属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

集水坑钢筋计算参数

1.杯口侧部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

2.杯口底部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

杯口侧、底部锚固长度

3.坑底底部弯折长度：软件默认为250，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

4.坑底底部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

坑底底部弯折/锚固长度

5.坑底分布方式：软件默认为放射分布，软件提供了放射分布、缩尺分布两个选项，如下图，可按工程需求选择。

放射分布/缩尺分布