基础梁

配筋定义

基梁钢筋定义时，在配筋页签下直接输入各部分钢筋信息。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

基梁属于“线布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“线布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

基梁钢筋计算参数

1.左分布长度/右分布长度

左分布长度：箍筋伸入该跨左支座内的长度，默认0；

右分布长度：箍筋伸入该跨右支座内的长度，默认0；

2.左部加密/右布加密

左部加密：箍筋加密区范围，默认按图集：03G101-1的62、63页自动计算；

右部加密：箍筋加密区范围，默认按图集：03G101-1的62、63页自动计算；

3.腋长/腋高

腋长：加腋筋的腋长，默认0；

腋高：加腋筋的腋高，默认0；

4.梁底有高差时底部台阶的角度45°

当前后跨基梁顶标高一齐，截面高度不同时梁底台阶角度45°，如下图。此数值可依据工程需求在“钢筋计算参数设置”中调整。

5.下部贯通筋：选中此项，下部筋筋按通长计算，然后计算搭接长度。下部筋一般采用贯通处理省料、省力，程序默认下部筋贯通。不选中此项，按图集03G101-1 56页规定，每跨在制作内锚固计算；默认选中该项。

6.侧部筋贯通

图集规定基梁侧部筋在支座处断开锚固15d，如下图。而实际工程为了施工方便，认为侧部筋在支座处是连续通过的。所以软件默认侧部筋在支座连续通过，如有个别需要，可在“钢筋计算参数设置”中取消此选项。

侧部筋断开

7.计算拉筋

软件默认侧部筋输入后，拉筋按图集04G101-3，35页，梁侧面构造纵筋和拉筋构造要求自动计算，如工程有特殊要求，取消此选项。

然后在“筛选列表”输入具体拉筋信息如下图。

设置拉筋

8.多肢箍按大箍套小箍计算

工程要求不同箍筋多肢箍时，组合方式各有不同，如下图，软件默认多肢箍时，按大箍套小箍计算。如果需按等肢箍计算，可在“钢筋计算参数设置”中取消此选项。

9.左支座内不布箍筋/右支座内不布箍筋

左支座内不布箍筋:左支座内箍筋伸入，软件默认布筋；

右支座内不布箍筋:右支座内箍筋伸入，软件默认布筋；