板基

配筋定义

板基钢筋定义时，在配筋页签下直接输入各部分钢筋信息。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

钢筋信息输入格式：

支座负筋：级别、直径-间距

支座分布筋：级别、直径-间距

支座左、右长：毫米

板顶横、纵筋：级别、直径-间距

布筋方式

板基属于“面布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“面布置型构件”。

各种钢筋示意板基

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

板基的钢筋构造比较复杂，各部分参数不尽相同。主要分为：板顶筋、板底筋、支座负筋、负筋分布筋、封边筋，见下图.

1）板顶筋返回页首

板基的钢筋计算参数--板顶筋

1.起步距离：指从基梁内侧（没有基梁为板基边，如下图），排列第一根钢筋的距离。软件默认为50（单位：mm=毫米）。如工程有特殊需求可随意修改。

板基-17

2.弧形分布：弧形板钢筋分布的方式，可以按：弦长、弧长或角度进行分布。

3.标高：软件默认为“面筋”，可选择“中间层筋”，如果将目前的顶筋选择中间层筋，然后再布置一个顶筋和底筋，就形成了三层筋构造，如下图

板基-20

4.弯折样式：软件默认为弯折;12d，如下图。其中弯折尺寸可随意修改（单位：La=非抗震锚固长度、d=钢筋直径、mm=毫米）。

板基-19

5.与支座负筋搭接：由于梁上布筋在底部对顶筋不起作用，可不勾选。

6.搭接长度：支座负筋的搭接长度（单位：mm毫米），“与支座负筋搭接”不勾选时此设置无效。

7.集水坑锚固样式：顶筋伸到集水坑口，需要向下弯折。软件默认为“弯折到杯口底;伸入La”。如工程有特殊需求可以自行选择，其中伸入尺寸可随意修改（单位：La=非抗震锚固长度、d=钢筋直径、mm=毫米）。

板基-22

8.支座锚固样式：板基端部有支座（基梁）时，软件默认为“伸入12d并且大于支座中线”，如工程有特殊需求可以选择“伸入支座对边;弯折12d”，其中尺寸可随意修改（单位：La=非抗震锚固长度、d=钢筋直径、mm=毫米）。

板基-18

7.错标高锚固样式：指板顶错标高的锚固长度，软件默认为锚固La，其中锚固长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长度、d=钢筋直径、mm=毫米）。

板基-21

2）板底筋返回页首

板底筋的钢筋计算参数与板顶筋相差不多，相同之处可参看 板顶筋。

在板底筋“标高”中可选择的选项有底筋和中间层筋，但运用方式相同，加固时选择中间层筋，在绘制一次板底筋即可。

3）支座负筋返回页首

板基的钢筋计算参数--支座负筋

1.起步距离：指从板基外侧，排列第一根的起步距离,软件默认：50（单位：mm毫米）。工程有特殊需求可自行修改。

板基-13

2.弧形分布：弧形板钢筋分布的方式，可以按：弦长、弧长或角度进行分布。

3.标高：软件默认为“底筋”，可选择“中间层筋”、“面筋”，一般不用修改。

4.弯折样式：软件默认为“平直”，如工程有特殊需求可选择“弯折：15d”。如下图，其中弯折尺寸可随意修改（单位：d钢筋直径，mm毫米）。

板基-14

5.隔一布：选中该项，按图集04G101-3中12、13页的要求以隔一布一、隔一布二方式布筋。

6.中间支座负筋长度/端支座负筋长度

中间支座负筋长度：设置中间支座负筋的输入的尺寸是否包含支座部分。

端支座负筋长度：设置端支座负筋的输入的尺寸是否包含支座部分。

7.集水坑锚固样式：软件默认为“伸入La”，指遇到集水坑的锚固长度。其中长度尺寸可随意修改（单位：La非抗震锚固长度、d钢筋直径、mm毫米）。

8.独基锚固样式：当筏板下有独基做支座时可对独基进行锚固，注意的一个问题是，需要手动调独基为支座。见下图：

9.支座锚固样式：端部梁上负筋伸入支座（基梁）的距离，如下图。软件默认：伸入支座对边弯折到支座底。如工程有特殊需求可按需求选择。其中弯折尺寸可随意修改（单位：钢筋直径、mm毫米）。

板基-15

10.错标高锚固样式：软件默认为“锚固La”（La:非抗震锚固长度）。

4）负筋分布筋返回页首

板基的钢筋计算参数--负筋分布筋

1.起步距离：指从板基外侧，排列第一根的起步距离,软件默认：50（单位：mm毫米）。工程有特殊需求可自行修改。

2.弯钩：支座负筋两侧可设置弯钩，软件默认不设置。

3.角区重叠不布筋：在支座负筋重叠的位置可不布置负筋分布筋，软件默认不布筋。

4.搭接长度：当角区不布筋时需要搭接一段长度，软件默认150，可根据工程自行修改。

5.主筋代替分布筋：主筋与分布筋重叠的位置是否需要设置负筋分布筋，软件默认不代替，可自行设置。

5）封边筋返回页首

板基的钢筋计算参数--封边筋

1.起步距离：指从板基外侧，排列第一根的起步距离,软件默认：50（单位：mm毫米）。工程有特殊需求可自行修改。

2.顶部弯折/底部弯折

顶部弯折：顶部弯折长度，软件默认12d;

底部弯折：底部弯折长度，软件默认12d;