墙

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，可以定义墙的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择墙对应的【做法】。

墙类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如“现浇砼”和“砌块”会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【截面】：墙厚按实际图纸录入即可。其中，可以设置偏心B1,B2.

【标高】：“起点顶标高”和“终点顶标高”可以输入墙起点的顶标高，也可以直接选择“层高”“板顶”“板底”。 (基础顶板顶板底为关键字，可以跳转) “起点底标高”和“终点底标高”可以输入墙终点的底标高，也可以直接选择“楼地面”“基础顶”“板顶”“板底”。 如果已经有了斜板，可以通过定义墙顶标高到板顶或板底，绘制的墙顶标高会自动找到板顶或板底。底标高可以自动找到基础梁、条基、板基的顶面（基础梁优先）。

【颜色】：程序默认设置好了墙构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择墙对应的做法，详细见 定义做法。

后浇带：要计算后浇带的量，需要勾选后浇带计算内容。详见官网上百问百答: 后浇带的计算

钢丝网：砖墙与混凝土梁、柱等混凝土相交处，需布置一道钢丝网或玻纤网，来避免装饰水泥砂浆面层在此处收缩产生裂缝，需要在做法中勾选计算内容钢丝网。

绘制方法

墙属于“线状构件”，其绘制方法参见 绘制线状构件 。

也可参考梁布置，详细见：参考已有构件自动布置 。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

常见问题

1.如何设置墙参照梁对齐？

首先点击“对齐”按钮，然后选择墙，再选择要参照的梁，此时“绘图工具栏”中有“左对齐、右对齐、居中对齐”三种方式，选择相应的对齐方式，即可实现墙与梁对齐。详细见：基本编辑 中的对齐。

2.人防工程中，墙厚度较大时，此墙上同一个位置有两层洞口，一层洞口大，一层洞口小如何处理？

可以通过定义大小两个壁龛进行组合，定义时须确定大小壁龛的厚度。

3.软件中墙是自动补角的，为什么有些墙不自动补角？

墙是否补角与构件的位置及画法有关系，若墙是按轴线布置，没有偏移，在转角处墙自动补角，但是墙通过偏移设置了位置关系，程序无法自动处理补角，需要通过连线捕捉构件中心点画。 解决办法：可以用构件延伸功能处理补角，在绘图工具栏选择“延伸”。(延伸)。

4.弧形斜墙能处理吗？若能如何定义？

可以处理，绘制好弧形墙后，修改首尾标高（包括底标高和顶标高）即可。

示例工程