轴网

【轴网】是由轴线和坐标原点组成，用于定位构件，分为【直角坐标系】和【极坐标系】。

组成轴网的线段叫【轴线】，【轴线】用【轴号】命名，【轴线】间的距离叫【轴距】，如右图所示。点击轴距与轴号可对其进行编辑。

一、轴网

1.建立坐标系

可通过绘图工具栏中的“画直角坐标系”与“画极坐标系”功能可分别建立 直角坐标系 和 极坐标系 。点击建立坐标系按钮，在绘图区需要的的位置点击左键即可。新建工程时默认生成一个直角坐标系。
建立坐标系

2.编辑轴网

| 旋转轴网 | 可使轴网按某角度旋转。
| 移动轴网 | 可实现轴网的拼接，满足复杂工程需求。
| 设置极坐标包括圆心 | 可去掉极坐标圆心的显示，实现环型轴网。

二、轴线

1.定义轴线

刚建立的坐标系只有一个坐标原点，接下来需要为坐标系定义轴线。轴线的定义可通过手动 绘制主轴与辅轴、绘制标记线 实现，也可通过 列表定义轴线 实现。

2.编辑轴线

| 修改标注位置 | 可设置标注的位置为左下、右上或两侧，更易查看。
| 修改标注级别 | 可以显示总轴距，以便核对。
| 拉伸轴线 | 延长轴线，可满足各种工程需要。
| 裁剪轴线 | 可修剪轴线，使建筑的轮廓更清晰。
| 撤销裁剪 | 取消之前的裁剪操作，将剪裁过的轴线恢复到原始状态。

补充说明

轴网还可以通过 CAD识别轴网 创建，并同时按CAD图中的数据将该轴网的轴线自动创建。