绘制

线的绘制方法和其它线型构件的绘制方法完全一样，可以用“连线画”布置。

可以捕捉到轴线线段布置也可捕捉到轴线交点布置，操作步骤如下：

【捕捉轴线线段绘制】

步骤1：在“构件类型窗”里选择准备绘制的构件类型；

步骤2：点击绘图工具栏上的“连线画”按钮 ；

步骤3：鼠标指向一根轴线线段的任何部位，该线段出现线形构件的轮廓显示，单击左键，沿着轴线方向移动鼠标；直到终点轴线线段，再次单击左键结束绘制。

提示：

如果鼠标移动到弧轴线段上，该线段即出现弧形轮廓显示，在弧轴线段的任何位置点击鼠标，再点击第二点即可布置上弧形构件。

【捕捉轴线交点绘制】

步骤1：在构件类型窗里选择准备绘制的构件类型；

步骤2：点击绘图工具栏上的“连线画”按钮 ；

步骤3：鼠标点击墙起点的轴线交点，单击左键，沿着轴线方向移动鼠标，在墙转折点的轴线交点上单击左键，直到墙终点的轴线交点，双击左键结束绘制。

提示：

软件在默认状态绘制构件时会弹出偏移窗口，可通过“F3”键切换/隐藏，如果构件需要偏移，在弹出的偏移窗口中输入构件的上、下、左、右偏移值，点击“确定”即可；