联机帮助

欢迎使用3DMA工程量钢筋二合一软件

软件安装与运行

| 首次安装 |
| 重新安装 |
| 运行软件 |

加密锁设置

| 加密锁升级 |
| 网络锁设置 |
| 注意事项 |

窗体布局

| 布局简介 |

通用操作

| 新建工程 |
| 打开工程 |
| 工程属性 | 【工程级】属性及参数
| 轴网 | 工程的平面定位信息
| 区域 | 每【区域】允许建立一套楼层表，用于处理错层等情况
| 楼层表 | 某【区域】内各楼层的标高、层高、名称
| 基本操作 | (讲解软件使用的基本操作，如：如何拾取点，如何拾取中心线，如何选取构件，什么是右键循环等)
| 操作状态栏 | (绘图区右侧的平移，旋转，视图操作等)
| 与外部数据交互 | 系统定额库、截面模板、扣减关系、CAD图、招标文件等外部数据的导入导出

工程量部分

| 样式 | 【类型定义】的截面、形状、标高、材质、做法、颜色等信息
| 建模 | 绘制、布置构件
| 做法 | 与构件的工程量关联的清单项目或定额子目，及其计算方法
| 换算 | 对与做法关联的清单项目或定额子目进行调整与换算
| 扣减关系 |
| 汇总计算 | 根据所选做法，计算清单项目、定额子目的工程量
| 计算结果 |

钢筋部分

| 配筋 | 【类型定义】的钢筋标注，与图纸的【集中标注】相同
| 布筋 | 指定构件的空间位置和相关关系，并输入【原位标注】
| 计算参数 |
| 汇总计算 | 根据各级参数设置，计算构件的钢筋用量
| 计算结果 |