局部加厚

板基局部加厚也叫柱墩，是柱子在板基上作用点的加强位置。其相关操作与集水坑接近，相当于没有杯口的集水坑。

配筋定义

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

注意：板基局部加厚不涉及杯口（杯口橫筋、杯口纵筋、杯口侧部筋）部分钢筋，计算时可不考虑。

布筋方式

板基局部加厚属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

板基局部加厚钢筋计算参数

板基局部加厚的钢筋计算参数同板基一样，只是“侧壁直面时底筋弯折长度”的默认值稍有不同。

1.坑底底部弯折长度：软件默认：250mm，其长度可随意修改（单位：La为锚固长、d钢筋直径、mm毫米）

2.坑底底部锚固长度：软件默认：La,其长度可随意修改（单位：La为锚固长、d钢筋直径、mm毫米）

3.坑底分布方式：软件提供了放射分布、缩尺分布连个选项可按工程需求选择,软件默认为放射分布。