配筋

说明

配筋：即将图纸上的钢筋信息，输入到软件中的过程。

配筋页签为列表显示，可以同时查看当前类别下全部类型定义的配筋信息，配筋页签下方的明细列表中显示了选中类型的详细【钢筋计算参数】。

配筋操作页签

【增加】：可增加一个新的类型定义。

【类似增加】：可新增一类型定义，属性同选中的类型定义。如：KZ-1与KZ-2只有箍筋信息不同，截面与做法等其他信息完全一致，即可在定义好KZ-1后，选择KZ-1点击“类似增加”，然后将新增的类型定义名修改为KZ-2，再修改箍筋信息即可。

【删除】：可对选中的类型定义进行删除。

【选择复制】：可快速将某类型定义的信息复制到其他类型定义，详见本页下文。

【排序】：可将类型定义按照名称做出排序，方便查看。

【筛选】：可对类型定义进行快速的查找，如：在框架梁类别下的筛选框中输入WKL，即可将KL类型定义隐藏，只显示WKL的类型定义。

定义配筋

在列表中可对各类型定义的配筋信息进行编辑。列表定义，更直观、快捷。
在“构件类型”窗口中选中一个类型定义，在右键打开的菜单中，使用“保存为默认配筋”功能（如下图），可将某个类型定义的配筋信息设置为默认配筋，以后新添加的类型定义的配筋就会以该配筋信息为模板创建。只有在【配筋】与【布筋】页签下，该功能为“保存为默认配筋”，在其他页签下时为“保存为默认样式”。
定义配筋
保存为默认配筋

钢筋举例：

4B20——4代表是四根钢筋、B代表是符号为B的钢筋（软件默认B为二级钢）、20为钢筋的直径

A8-100/200——A代表是符号为A的钢筋（在软件中默认是一级钢）、8代表是直径、100表示加密区间、200表示非加密区间

A10-300——A代表是符号为A的钢筋、10表示钢筋直径、300表示距离300布置一根钢筋

常用钢筋级别在软件中的代号

钢筋级别 | 图集代号 | 软件代号
--- | --- | ---
HPB235普通钢筋 |  | A
HRB335普通钢筋 |  | B
HRB335环氧树脂涂层钢筋 |  | C
HRB400、RRB400普通钢筋 |  | D
HRB400RRB400环氧树脂涂层钢筋 |  | E
冷轧带肋钢筋 |  | Z
冷轧扭钢筋 |  | S
@ |  | -(减号)
G构造筋 |  | 可不输入

在软件中钢筋级别代号可根据个人需求自主修改。操作详见：工程属性

截面编辑

钢筋截面中若需要增加自定义钢筋，可以使用【截面视图】功能，在钢筋的界面中添加自定义钢筋。详细见：截面编辑。

选择复制

使用【选择复制】功能可以将选中的类型定义的属性复制到目标类型定义中，可省去重复定义的操作。详细见：选择复制。

楼层复制

若其他楼层中类型定义与当前楼层类型定义基本一致，可以使用楼层复制功能，将类型定义拷贝到目标层中，减少了反复相同类型定义的操作。详细见：楼层复制。