布筋画法

布置类型分类表

类型划分 | 构件类型
--- | ---
免布置型构件 | 独立基础、桩基、柱子、楼梯、集水坑、过梁（连梁）
线型布置构件 | 条形基础、基梁、梁、墙
面型布置构件 | 筏板基础、板

详细说明

⑴.免布置型构件：免布置型构件也称为自动布置构件，建模完成后，在“配筋”操作页签将钢筋信息输入完整，在切换至“布筋” 操作页签的同时，软件已经将构件钢筋按类型布置上去了。

主要画法“围框画”：单击“围框画”按钮，框选未布置钢筋构件，钢筋即可布置上去。

⑵.线布置型构件：线布置型构件主要是划分布筋范围、判断支座、次梁、转角类型等。

主要画法“连线画”：

1.自动捕捉中心线：在未布筋的线型构件的左、右两端靠近端部的中心线上，分别点击左键即可。

2.设定起、终点：连接两个端点然后在“空白位置”（ 空白位置指没有构件的地方）双击即可。

⑶.面布置型构件：直接在已绘制的工程量构件上绘制钢筋范围。

有以下几种：

1） 梁上负筋（与线性构件的画法相似）

1.自动捕捉中心线：在梁的左、右两端靠近端部的中心线（或轴线）上，分别点击左键，然后在此范围内，任意位置点击左键(确定显示位置)即可；

2.设定起、终点：用左键直接点击连接两个端点，然后确定显示位置即可。

2）跨板负筋

在梁的左、右两端分别点击左键，然后在此范围另一方向的梁端点击左键，最后任意位置点击左键(确定显示位置)即可。

3）板底、板顶筋（只是钢筋种类不同画法相同）

1.在一个由梁围成的范围内，点击左键，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

2.直接点击连接所需范围的各角点，最后在空白位置（空白位置指没有绘制构件的地方）双击自动封闭，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

4）板底、板顶钢筋网（只是钢筋种类不同画法相同）

1.在一个由梁围成的范围内，点击左键，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

2.直接点击连接所需范围的若干角点，在空白位置双击自动封闭，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键(确定显示位置)即可。

5）板钢筋

在弹出的“布置钢筋”窗中，选择所需钢筋种类

1.在一个由基梁围成的范围内，点击左键；然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向；最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

2.直接点击连接所需范围的若干角点，在空白位置双击自动封闭；然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向；最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

删除钢筋：“选取”部分构件钢筋，点击“删除”（Delete）可删除构件钢筋；也可点击窗口上方的 “删除”键。

注意：尽量在构件相关钢筋信息（如支座、次梁等）建立完整的状态下，再切换至“布筋”状态布筋。