框架柱

布筋方式

柱属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

柱钢筋计算参数

1.基础弯折：伸入基础内弯折的长度，如下图。软件默认为200（单位：mm毫米），可按工程需求自行修改。

2.基础加筋：基础附加箍筋根数，如下图。软件默认为2（单位：个），可按工程需求自行修改。该参数在实际应用中一般均为2。

基础弯折/基础加筋

3.顶层柱弯锚（复选框）：框架柱上、下层钢筋连接构造，软件按图集自动判断，如下图6。如果上层没有框架柱，软件自动判断为顶层弯锚处理。但实际计算中经常出现分标高计算的情况，此时虽然上层没有框架柱钢筋，但也需要预留钢筋，这种情况下可取消此选项。框架柱上、下层钢筋连接构造详见：图集03G101-1 第38页

框架柱-6

4.顶层柱弯锚（样式）：顶层柱弯锚形式，按图集03G101-1 第43页规定，一共有A、B、C、D、E五种构造要求（其中D和E相同），软件对这些构件要求均提供了选项，可根据工程需要自行设置。如工程没有准确说明的情况下，可按图集规定自行选择，如下图。

边角框架柱的区别：角框架柱：（两边有非延伸梁）边框架柱：（三边有非延伸梁）中框架柱：（四边有非延伸梁）。如下图（“顶层柱弯锚”参数仅在顶层考虑）。

角柱、边柱、中柱

注意：软件自动将同类型柱合并为一组，如下图。修改其中一个柱的钢筋，同组的钢筋都随之变化。此时若想单独修改某柱的钢筋，应先使其脱离组，再修改。操作方法是先删除该柱钢筋，再手动布置。此时便可单独修改边、角、中柱类型等钢筋信息，而不会影响其他柱钢筋。

框架柱-9

5.多肢箍按大箍套小箍计算：软件默认矩形框架柱为多肢箍时，按大箍套小箍计算，如果需要等肢箍可取消此参数，如下图。各种箍筋组合形式详见：图集03G101-1 第46页。

框架柱-10

6.自动计算箍筋加密范围：软件默认自动计算箍筋加密范围。如果工程要求与图集不符，可取消此参数，在上加密区和下加密区里输入特定数值。