基本操作

鼠标操作

一、基本操作

（1）指向：移动鼠标，将鼠标指针移动到相应位置上去。

（2）单击：快速按下并释放鼠标左键。单击一般用于绘制构件和选取构件或类型。

（3）双击：连续两次快速按下鼠标左键。

（4）拖动：按住鼠标左键，移动鼠标到指定位置，放开左键。

（5）右击：快速按下鼠标右键。

二、绘制构件操作

（1）当鼠标指向轴线交点附近时，程序会自动捕捉轴线交点。

（2）当鼠标指向轴段上附近时，程序会自动捕捉轴线段。

（3）当鼠标指向构件中心附近时，会自动捕捉构件中心，若此时按tab键可以捕捉轮廓点。

三、选取构件操作

（1）单击选中构件，此时按住ctrl键可以复选构件。

（2）双击构件可切换构件类型，如：当前在柱类型下，双击某个梁构件，即可切换到梁类型下，无需在构件类型中切换，方便快捷。

注意：与40版本不同的是，50版本在建模和布筋状态下，“右击”会在选取构件与绘制构件间循环切换。

键盘快捷键

F1 | 打开联机帮助
F2 | 恢复“俯视图”状态
F3 | 显示、隐藏“偏移”窗口
F4 | 显示、隐藏构件的名称
TAB | 对已绘制构件，线型构件为切换构件绘制方向，点型构件为旋转操作，处于构件绘制状态时，TAB键为增加构件捕捉点，如墙边与柱边的交点（注意：不激活此按钮时可捕捉，轴线、点型构件的中心点、线型构件的端线、面型构件的角点）。
空格键 | 原位镜像翻转点型构件
SHIFT | 处于绘制状态，为切换当前构件的绘制点。
CTRL | 使用移动、镜像操作时，CTRL键为移动、镜像复制操作
DELETE | 构件删除按钮
ESC | 将当前的操作退回选取状态（选取状态、操作状态）
构件显示/隐藏 | 具体详见软件中菜单的“工具”下的“系统配置”中的“热键”页签

注意：若快捷键无法使用，请查看键盘输入法是否处于在英文状态，并且当前操作状态是否处于绘图区。

相关视频

ctrl复选类型定义 | ctrl复选构件 | shift切换插入点
空格镜像截面 | tab切换旋转角度 | 绘制时捕捉轮廓点