框架梁

配筋

下图为框架梁的截面配筋图：

从上图可以看到，此框架梁的上部筋为4B20、下部筋为4B20、侧部筋为4B12、箍筋为A10-200（4）、拉筋为A10-400。在框架梁中需要注意的问题是侧部筋，输入的侧部筋根数应为两侧之和，如上图，侧部筋应输入4B12。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

1.无CAD底图

当无CAD底图时可根据图纸手动绘制工程量、钢筋，布筋方式详见 布筋画法 中的“线布置型构件”。

钢筋输入：

①主筋：上部筋（贯通筋）、下部筋（贯通筋），梁的主要钢筋

主筋输入方法：在软件中可以分别在配筋页签、绘图区、属性窗、明细列表、截面视图中输入

②侧部筋：

侧部筋输入方法：在软件中可以分别在配筋页签、绘图区、属性窗、明细列表中输入

③负筋：左负筋、右负筋

布筋输入方法：在软件中可在属性窗、明细列表、绘图区输入负筋信息

④箍筋：

箍筋输入方法：在软件中可在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

⑤拉筋：

拉筋输入方法：在软件中可在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

⑥次梁吊筋：

次梁吊筋输入方法：在软件中可在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

⑦次梁箍筋：

次梁吊筋输入方法：在软件中可在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

⑧加腋筋：

加腋筋输入方法：在软件中可在配筋页签、属性窗、明细列表中输入，在计算参数中输入加腋筋的宽根高

⑨架力筋：

架力筋的输入方法：在绘图区的集中标注或者在明细列表中输入架力筋

在软件中输入钢筋信息，见下图：

2.有CAD底图

布筋时可显示CAD底图，可用连线画软件参照CAD底图识别所有钢筋信息，绘制梁钢筋。详见：
识别CAD梁钢筋标注

关于梁图的介绍：

梁中可以存在很多种钢筋，如上述所说有主筋、侧部筋、负筋、箍筋、拉筋、次梁吊筋、次梁箍筋、加腋筋、架力筋等，但梁中不需要所有的钢筋都布置上去，都是有选择性的，布置过多过密造成造价高，布置过少会在强度、钢度、稳定性等方面造成危险。

梁中必不可少的有主筋、负筋、箍筋等，而其他都是辅助或者加固的钢筋，使构件更加的坚固。如下图：

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

框架梁的钢筋计算参数

1.左分部长度/右分部长度：指左右箍筋伸入支座的长度，可根据工程需要自行输入。

2.左部加密/右部加密：指左右加密区长度。

①.当该参数输入0时，软件按图集：03G101-1 第62、63页自动计算；

②.如果用户自行输入，则按输入值设置加密区范围。

3.腋长/腋高：加腋筋的参数设置，如下图。软件默认为0（单位：mm=毫米），可根据工程要求自行设置。

4.下部筋贯通：按图集03G101-1 56页规定，框架梁下部筋在中间支座处为前、后跨，对锚长度为=Lae（抗震锚固长度）与0.5倍hc（支座宽）+5d（钢筋直径）二者中的的最大值，见下面三个图。

而实际工程中，一般中间支座前、后跨下部筋使用相同直径，所以采用贯通处理省料、省力。软件默认状态为“下部筋按贯通”，如果不符合实际工程要求可取消此选项。

下部筋互锚的图集要求
下部筋互锚在软件中的效果
下部筋贯通在软件中的效果

5.侧部筋贯通：图集03G101-1 第24页为侧部锚固规定要求。在实际施工中，侧部筋在支座处断开的构造会费工、费料（如下图），为了施工方便一般侧部筋在支座处是连续通过的。软件默认侧部筋支座连续通过，如果不符合实际工程要求可取消此选项。

侧部筋在支座处断开

6.计算拉筋：软件默认侧部筋输入后，拉筋按图集03G101-1 第63页，梁侧面构造纵筋和拉筋构造要求自动计算，如工程有拉筋特殊要求，取消此选项。然后在“筛选列表”输入具体拉筋信息，如下图。

框架梁-9

7.多肢箍按大箍套小箍计算：工程要求不同箍筋多肢箍时，组合方式各有不同，如下图。软件默认：多肢箍按大箍套小箍计算。如果需按等肢箍计算可取消此选项。

大箍套小箍/等肢箍

8.悬挑端第一排纵筋按弯起筋计算：软件默认按图集03G101-1 第66页悬挑净长超过根部高度四倍时，端部除角筋外其余自动弯下计算，如下图。实际施工中的还有一种特殊弯起构造，如下图，其中“弯折平直长”软件自动判断为端部垂直梁宽。勾选此参数即为这种特殊弯起构造。

框架梁-10
框架梁-11

注意：要绘制悬挑梁，一定要使用“样式”中的“悬挑梁”，如下图，如只算工程量不算钢筋可不考虑。

梁样式

9.屋框架梁上部筋弯锚到梁底：软件按图集03G101-1 第55、56页要求，屋面框架梁端部锚固主要有两种构造（如下图），区别是构造（一）上部筋伸至支座对边弯锚1.7Lae（抗震锚固长度）；构造（二）上部筋伸至支座对边弯锚到梁底，如下图。

软件默认为构造（二）要求，选择此选项为构造（一）要求。设置、取消效果见下图。

注意：此属性仅对屋面框架梁有效。

屋框架梁上部筋弯锚的两种图集要求
取消/设置“屋框架梁上部筋弯锚到梁底”的效果

10.支座两侧负筋根数不同时，弯锚入柱:选中此项，支座负筋弯锚入柱； 不选中此项，支座负筋直锚固，默认直锚。默认不选中该项，支座负筋直锚。见下图：

支座两侧负筋不同