框架柱

说明

柱中框架柱、构造柱、暗柱等钢筋计算参数都相同，所以不在做重复介绍，若有不同之处会在相应的位置做详细介绍。

配筋

根据下图，了解到柱子的上部筋为2B18、左布筋为2B18、角筋为4B18、箍筋为D8-100/200（4*4），将此配筋输入相应位置中即可。

矩形等对称的柱子输入一侧钢筋信息，对边可相应对称创建，所以只需输入一侧即可。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

一、角筋的输入

矩形截面框架柱，角筋为框架柱-角部的钢筋。当为圆框架柱时，角筋一栏标注写圆框架柱的全部纵筋，输入格式为：钢筋根数、钢筋级别、钢筋直径。

二、中部筋的输入

由于框架柱的钢筋上、下布筋和左、右布筋一般都是对称的，输入钢筋时，对应方向只输入一侧另一侧不输默认相同。输入格式为：钢筋根数、钢筋级别、钢筋直径。

三、框架柱的箍筋

输入格式为：钢筋级别、钢筋直径-箍筋加密区间距/非加密区间距（箍筋组合肢数），当框架柱的箍筋为同一种间距时，则不需用斜线直输一种间距即可。箍筋肢数有多种组合，软件采用直接绘制箍筋的方法，处理起来简单、直观，例如：A8-100/200(3*3)。箍筋组合方式详见图集：03G101框架柱-1 46页。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

布筋方式

柱属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

柱钢筋计算参数

1.上、下部梁板保护层

上梁板保护层：柱子主筋伸入到上梁或板内的保护层厚度，默认为30；

下梁板保护层：柱子主筋伸入到下梁或板内的保护层厚度，默认为35；

2.箍筋加密区：自动计算箍筋加密范围和上、下加密区

自动计算箍筋加密范围：是否按照03G101-1 48页图集自动计算加密区范围；

上加密区：箍筋的上部加密区范围，取消自动计算箍筋加密范围才允许设置；

下加密区：箍筋的下部加密区范围，取消自动计算箍筋加密范围才允许设置；

3.基础弯折：伸入基础内弯折的长度，如下图。软件默认为200（单位：mm毫米），可按工程要求自行修改。

4.基础加筋：基础附加箍筋根数，如下图。软件默认为2（单位：个），可按工程要求自行修改。该参数在实际应用中一般均为2。

基础弯折/基础加筋

5.顶层柱弯锚（复选框）：框架柱上、下层钢筋连接构造，软件按图集自动判断，如下图6。如果上层没有框架柱，软件自动判断为顶层弯锚处理。但实际计算中经常出现分标高计算的情况，此时虽然上层没有框架柱钢筋，但也需要预留钢筋，这种情况下可取消此选项。框架柱上、下层钢筋连接构造详见：图集03G101-1 第38页。

框架柱-6

6.顶层柱弯锚（样式）：顶层柱弯锚形式，按图集03G101-1 第43页规定，一共有A、B、C、D、E五种构造要求（其中D和E相同），软件对这些构件要求均提供了选项，可根据工程需要自行设置。如工程没有准确说明的情况下，可按图集规定自行选择，如下图。

边角框架柱的区别：角框架柱：（两边有非延伸梁）边框架柱：（三边有非延伸梁）中框架柱：（四边有非延伸梁）。如下图（“顶层柱弯锚”参数仅在顶层考虑）。

角柱、边柱、中柱

注意：软件自动将同类型柱合并为一组，如下图。修改其中一个柱的钢筋，同组的钢筋都随之变化。此时若想单独修改某柱的钢筋，应先使其脱离组，再修改。操作方法是先删除该柱钢筋，再手动布置。此时便可单独修改边、角、中柱类型等钢筋信息，而不会影响其他柱钢筋。

框架柱-9

7.多肢箍按大箍套小箍计算：软件默认矩形框架柱为多肢箍时，按大箍套小箍计算，如果需要等肢箍可取消此参数，如下图。各种箍筋组合形式详见：图集03G101-1 第46页。

框架柱-10

8.底层柱伸入：底层柱伸入基础，是否自动计算插筋，默认自动计算插筋。

9.主筋搭接区箍筋加密：根据图集03G101-绑扎链接时，搭接范围内是否按min（100,5d）加密或者按100，默认不加密。