其它属性

在其它属性中可根据工程修改对软件与钢筋的计算方法。如下图：

钢筋类别
1.箍筋根数计算规则
箍筋根数计算规则

钢筋排列根数是按布置范围/布置间距计算的，如果结果不是整数如何处理。软件中可以选择四舍五入、最大整数、最小整数三种算法考虑。计算规则如下：

箍筋计算1

梁箍筋根数=（加密区长度/加密区间距+1）×2+ （非加密区长度/非加密区间距-1）

加密箍筋根数=（850/100+1）×2=（8.5+1）×2

非加密箍筋根数=3200/200-1=15

最大整数=27 ； 最小整数=25 ； 四舍五入=27

注意加密区范围需扣除起步距离（50mm）,图集如下：

箍筋计算2
2.箍筋计算长度
箍筋计算长度

箍筋内皮：周长 – 8*保护层 + 2*弯折系数

箍筋外皮：周长 – 8*保护层 + 8*直径 + 2*弯折系数

中心线：周长 – 8*保护层 + 4*直径（8*半径）+ 2*弯折系数

软件结合各地方实际计算箍筋需求，提供了内皮、外皮、中心线三个尺寸的计算选项,满足了各种计算需求。

3.最小锚固、搭接长度
最小锚固、搭接长度

最小锚固、搭接要求按工程需求修改，不足此数值按软件此数值计算。软件默认值为图集要求如图：

03G101-34页
4.计算箍筋时按说手工算法

计算箍筋长度时按照常用手工计算方法1.9d计算。