板

配筋

双层双向的板钢筋在CAD图中的钢筋表示如下图：

（双层双向板钢筋）

根据图中标出的钢筋信息输入在属性窗、配筋页签、明细列表的对应位置即可(如下图)，板的支座负筋分布筋一般在总说明中标注。

但一般板钢筋的标注方式较复杂，需要对每块板做单独设置，在有CAD电子图纸时软件提供了快捷易用的自动识别钢筋标注的功能，详细见下面的布筋操作。

（板配筋）

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

1.无CAD底图

板会有板配筋图，当没有CAD底图时绘制完工程量构件后可手动输入钢筋信息，设置好钢筋后按照对应的类型定义布置板钢筋即可。

板中钢筋通常包括：支座负筋、跨板负筋、板底筋、板顶筋、温度筋

①支座负筋：支座负筋、支座分布筋

输入方式：可直接在配筋页签、属性窗、明细列表中输入。

②跨板负筋：与支座负筋相同

③板底筋：板底横筋、板底纵筋

输入方式：可直接在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

④板顶筋：板顶横筋、板顶纵筋

输入方式：可直接在配筋页签、属性窗、明细列表中输入

⑤温度筋：在屋顶的部位可设置温度筋，可在“配筋”的类别下选择温度筋，再布置温度筋，可以说是板顶筋，所以绘制与板顶筋相同。

在软件中配筋页签、属性窗、明细列表的查找方法。见下图：

2.有CAD底图

当有CAD底图时，将省去手动输入钢筋信息，软件自动识取到底图上的钢筋信息。板属于“面布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“面布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

自动识取CAD底图的钢筋信息的详细操作，点击查看。

下面介绍板钢筋图的用法：

支座负筋在图纸中显示在梁上，当跨一块板看到钢筋样例时代表此钢筋为跨版负筋，如下图

根据上述所说板钢筋可分为支座负筋、跨板负筋、板底筋、板顶筋、温度筋，但不代表板中要有所有的钢筋。例如：板顶筋，有些板中是没有上部筋的，原因在于支座负筋代替板顶筋的存在；例如：温度筋，温度筋实质也是上部筋，当板是屋顶的板时工程中也许会需要布置温度筋。温度筋与上部筋的区别就在于温度筋受温度影响较小，而且连接负筋。当在图中未看到板的钢筋样式时，可从总说明或者本图说明中查找。如下图

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

板的钢筋构造同板基相似。主要分为：板顶筋、板底筋、支座负筋、负筋分布筋，见下图。

相似的参数请参见：板基， 这里不再累述。

1）板顶筋返回页首

板的钢筋计算参数--板顶筋

起步距离：板顶筋距离梁侧起步第一个根的排列距离，一般为50mm。默认50mm, 可以按工程实际需要进行修改。

弧形分布：弧形板钢筋分布的方式，可以按：弦长、弧长或角度进行分布。默认间距按弦长，根据工程需要进行修改。

扣两个保护层：选中该项目，顶筋端部弯折到板底时一共扣减上下两个保护层；不选中该项目，顶筋端部弯折到板底时，仅扣减上保护层；默认不选中该项，仅扣减上部保护层。

弯折样式：当板端没有支座时，板顶筋的弯折样式，可以选择：平直、弯钩或弯折；默认弯折样式为弯折板厚。

支座锚固样式：当板端部有支座时，板顶筋伸入支座的距离，伸入支座对边，可以选择多种锚固样式；默认伸入到支座对边，锚固总长为La

洞口锚固样式：顶筋遇到洞口时的锚固样式，可以选择弯折到板底或再向回弯折5d;默认弯折到板底，

斜板阳角锚固：图集规定阳角位置连续通过，也可以按照工程需要进行设置锚固长。默认阳角位置连续通过，锚固长度为0.

斜板阴角锚固：按图集规定板顶在通过斜板阴角处断开锚固，锚固长度La

阴阳角

与支座负筋搭接：选中此项，板顶筋与支座负筋进行搭接；不选中此项，板顶筋与支座负筋不进行搭接，同向重叠；默认不选中此项，不进行搭接。

搭接长度：选择“与支座负筋搭接”参数后，设置板顶筋与支座负筋的搭接长度。

支座负筋搭接

2）板底筋返回页首

板底筋的钢筋计算参数与板顶筋一样，只是默认值稍有不同，具体信息请参照软件。

3）支座负筋返回页首

支座负筋大多与板顶筋相同，可参照板顶筋。

板的钢筋计算参数--支座负筋

中间支座负筋长度：设置中间支座负筋的输入的尺寸是否包含支座部分。

端支座负筋长度：设置端支座负筋的输入的尺寸是否包含支座部分。

水平长度含支座部分/水平长度不含支座部分

4）负筋分布筋返回页首

起步距离与弧形分布与板顶筋相同。

板的钢筋计算参数--负筋分布筋

主筋代替分布筋：在板中既有主筋有分布筋时可自行选择主筋是否代替分布筋，软件默认代替分布筋

角区重叠不布筋：在分布筋重叠的位置钢筋时候重叠，可根据工程自行选择，软件默认重叠位置不重叠布筋

搭接长度：当选择角区重叠不布筋时需要设置搭接长度，软件默认为150，见下图

搭接长度

弯钩：负筋分布筋两侧的弯钩，可根据工程修改。