门窗

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，定义门窗洞的【名称】，【截面】，【标高】，选择门窗洞对应的【做法】。

门窗类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【截面】：提供矩形和异型截面，可以实际图纸进行修改。(截面提取)

【标高】：默认底标高为楼地面，可以实际图纸进行修改。

【做法】：选择门窗对应的做法，详细见 定义做法。

【依附】：可以依附过梁。其中，“同墙厚”，过梁宽度自动跟随墙厚变化； “两端”为过梁长度伸出门、窗宽度以外的尺寸，默认为500。

绘制方法

门窗属于“点状构件”，其绘制方法参见 绘制点状构件 。

门窗上一般会有过梁，所以定义门窗时，可依附过梁。

一般来说,门、窗的绘制无需精确定位，因为只要在相应的墙体上发生扣减计算，至于位置可以大致绘制。而在两柱之间的门窗，则需要精确定位，若与柱体积发生重叠，则会影响柱的体积。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

1.依附的过梁宽与门窗厚，都会随墙的厚度。所以门窗不用定义厚度。

2.壁龛需要定义厚度。

3.依附的过梁【两端】属性指门窗两端的出边长度之和，如设置【两端】等于500，则过梁两段伸出门窗分别为250。

常见问题

1.如何快速布置门窗的过梁？

答：砖混结构的门窗，一般情况下都会有过梁。所以软件中门窗的过梁不必在梁构件中细致定义，需要绘制时，可以使用依附功能随门窗一起绘制，在依附中设置过梁是否“同墙宽”和伸出门窗两端长度即可。

2.如何快速布置门窗的过梁？

答：过梁遇砼墙、梁或柱时不需要，手工删除，因为过梁是通过门窗洞依附绘制的，且在砼墙里的门窗，过梁不再计算；标高与梁重叠时将自动进行扣减计算；洞边有柱时，过梁也能扣减计算。

3.弧形飘窗如何绘制？

答：飘窗的类型软件中提供了矩形、转角型飘窗，对于弧形飘窗，用连线画方法绘制弧形飘窗时配合“画线工具栏”中的画弧工具绘制弧形飘窗即可。

示例工程