显示控制

显示控制是对构件在“显示”与“隐藏”的状态之间切换控制的一种功能，可以简化图纸内容，便于对某些构件进行单独查看或选中。
显示控制

例如：核查门窗上的过梁是否有漏画，错画。此时可以只查看门窗和过梁，其他不需要查看的构件可以隐藏。

操作

1.点击操作状态栏中的“显示控制”按钮，弹出对话框，分三个等级

（显示控制的三个等级）

2.先选择显示梁和门窗类型，再在梁的类型下只选择过梁类别，最后选择应显示的构件的类型定义，如下图：

（构件的选择项）

3.点击确定，主视图中只显示了对话框中勾选的构件，对于门窗上是否有过梁，可根据实际状况核查到有无过梁的原因。

（显示窗和过梁）

还可以使用快捷键和类型列表的组合使用实现上述结果，操作如下：

1.在图形中隐藏图中的所有内容，可按“Z”(柱)“L”（梁）“B”（板）“Q”(墙)等（具体的快捷键字母表示可切换到“系统配置”页签在“热键”选项中查找）

（原图）
（隐藏板）
（隐藏梁）
（隐藏墙）
（隐藏柱）

2.在梁的状态下，选择“过梁”类别，点亮过梁类别前的“灯泡”，下方各过梁类型定义前的“灯泡”也相应的被点亮（也可根据需要进行选择）

（过梁点亮显示）

3.查看过梁与门窗，与显示控制窗口的功能达到相同的效果。

（显示的窗和过梁的图）