样式

样式页签的作用

在样式页签下，可以对构件的材质、截面、形状、标高、颜色等属性集中定义。

定义样式的作用

绘制构件要先选择一种样式，某类构件可以有多种样式，如：图纸标明需要两种框架柱，只是截面不同。这时，就可以定义两种样式：KZ-1、KZ-2，然后分别设置截面大小，用这两个样式绘制的柱就有了不同的截面。

定义样式

添加一个新的构件样式，对其进行编辑，如果想要添加一个与某样式相似的样式，可以用“类似增加”功能。选中源样式，点击“类似增加”一个同源样式相同参数的样式，再对个别不同的参数进行修改，可提高定义样式的速度。详细见：定义样式。

在“构件类型”窗口中选中一个类型定义，在右键打开的菜单中，使用“保存为默认样式”功能（如右图），可将某个类型定义的样式信息设置为默认样式，以后新添加的类型定义的样式就会以该样式信息为模板创建。在【配筋】与【布筋】页签下，该功能为“保存为默认配筋”。

保存为默认样式

定义依附

设置依附构件，当绘制主构件时，依附构件随之布置。详细见： 定义依附 。

异形截面编辑

如果软件提供的模板不满足需求，可以选择异形样式，然后通过“异形截面编辑器”对构件截面进行编辑。

异型截面编辑

选择复制

使用【选择复制】功能可以将选中的类型定义的属性复制到目标类型定义中，可省去重复定义的操作。详细见：钢筋配筋 中的 选择复制。

楼层复制

若其他楼层中类型定义与当前楼层类型定义基本一致，可以使用楼层复制功能，将类型定义拷贝到目标层中，减少了反复相同类型定义的操作。
如:KZ1在1-6层的截面与钢筋都一致，即可只在1层定义一个KZ1，再复制到2-5层。
详细见：钢筋配筋中的 楼层复制。

CAD识别样式表

如果CAD图纸中包含柱表、梁表或墙表，可使用CAD识别功能进行创建样式，而不需要手动创建。

详细见：识别类型表--以柱为例 。

选配做法

类型下所需做法定义完成后，在“样式”页签下，点击“自动选配做法”按钮，软件根据类型定义信息，自动判断相应的做法；也可手动选择做法。详细见：选配做法