墙面

绘制方法

墙面装修的绘制方法分为：参考布置 和 两点画。

参考布置：可参照最外层墙自动布置，选中“参考布置”画法，在由墙组成的封闭区域内点击，软件自动在最外层墙面布置墙面装修。若墙不封闭软件也可根据外墙外边线来布置墙面装修。

两点画：可指定一段墙面的装修，选中“两点法”，将鼠标移动到墙面附近，软件自动搜索墙面的范围并给出预览，在需要的位置点击确定即可。

查看包括绘制方法等常用操作，可详见 建模 。

提示：在“两点画”时，按住Ctrl键对同一直线相接的两段墙分段做装修。

注意事项

一、墙面装修分为内墙面与外墙面，可在【样式】页签下的“样式”列中选择，其属性有所不同。

二、样式为“内墙装修”时可设置踢脚、墙裙；为“外墙装修”时可设置勒脚。

三、通常情况，内墙的装修都依附在房间中。

常见问题

1.墙面的踢脚和墙裙怎么做？

选择需要做踢脚或墙裙的墙面。首先点开属性窗，在属性窗中填写踢脚和墙裙的高度。最后查看做法是否做了踢脚与墙裙的计算即可。

示例工程