板

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，可以定义板的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择板对应的【做法】。

板类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如“现浇砼”和“砌块”会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【板厚】：默认120，可以实际图纸进行修改。

【标高】：默认层高，可以实际图纸进行修改

【颜色】：程序默认设置好了板构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择板对应的做法，详细见 定义做法

绘制方法

板 属于“面状构件”，绘制方法参见 绘制面状构件 。

悬挑板位置可能没有轴线，定义起来比较麻烦，可以使用边缘缩放功能来实现。

板类型定义

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

1.设置了梁标高随板底时，如果遇到两个倾斜角度不同的斜板时，可能梁只会随其中一个板底，这时需要在板交接处将梁打断，这样两段梁就可以随各自的板底了。详细参见：基本编辑 中的“打断”。

常见问题

1.如何定义斜板？

在绘制时，可以调整标高来定义斜板；也可以在绘制平板后，通过“绘图工具栏”中的“斜板”功能将平板调整成斜板。详细参见：基本编辑 中的“定义斜板”。

2.斜板上可以画窗吗？

可以，定义完斜板，直接在板上布置板洞或窗，软件自动按斜板布置板洞或窗。

示例工程