集水坑

配筋定义

集水坑钢筋定义时，在配筋页签下直接输入各部分钢筋信息。

集水坑钢筋由基底钢筋和杯口钢筋两部分组成。

基底钢筋分为：橫筋、纵筋、侧部筋。

杯口钢筋分为：杯口橫筋、杯口纵筋、杯口侧部筋。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

集水坑属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

50版本软件不是单一的给出固定积水坑样式类型。而是可以随意根据集水坑-纸绘制、编辑集水坑，这样可以更有效的处理集水坑构造难题。同时钢筋自动跟随变化。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

集水坑钢筋计算参数

1.杯口侧部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

2.杯口底部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

杯口侧、底部锚固长度

3.坑底底部弯折长度：软件默认为250，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

4.坑底底部锚固长度：软件默认为La，如下图。其长度可随意修改（单位：La=非抗震锚固长、d=钢筋直径、mm=毫米）。

坑底底部弯折/锚固长度

5.坑底分布方式：软件默认为放射分布，软件提供了放射分布、缩尺分布两个选项，如下图，可按工程需求选择。

放射分布/缩尺分布