面

图1

在类型栏中，将构件类别切换至“面”，类型栏选择“建筑面积”，导航页签选择“样式”，定义所需建筑面积。名称按实际所需修改即可，建筑面积没有尺寸需要描述。

图2

导航页签选择“做法”展开建筑面积计算项目，选择面积计算项目，点击“查找定额”按钮，在弹出的“查找定额子目”窗口中，展开左侧的定额目录树，选择相应定额或清单子目双击即可套取，如图2。但建筑面积没有具体的计算项目，可记取自补项目。在“定额编号”列输入“ZB”或“.”均可，名称可相应修改。

图3

操作页签选择“建模”，在类型栏选择相应类型绘制，建筑面积画法属于“面型构件”操作如下：

自动布置：在“绘图命令栏”选择此画法后，在本层建筑平面相对中心位置“单击”，软件制动搜索外墙布置。如果外墙不封闭无法识别，可绘制“外墙外边线”加强判断，具体操作详见“外墙外边线”部分。

连线绘制：在“绘图命令栏”选择此画法后，“点击”连接轴线交点，至少三个以上围成一个封闭的范围即可。绘制连线中最后一条边，“双击”软件自动封闭起始点。主要用在外墙墙没有完全封闭的建筑面积绘制。绘制时可将其它干扰构件隐藏，只留柱、墙构件以方便操作。