楼梯

说明

楼梯在类型上与台阶坡道等类似，所以软件将楼梯、台阶、坡道一同放在楼梯构件类型当中。楼梯主要是由梯梁、梯板、梯柱还有平台板组成，所谓的梯梁、梯板、梯柱其实就是梁、板、柱，只是用到的地方不同，名称也就做了相应的调整。而梁、板、柱则可不另行绘制，依附即可完成整个楼梯的绘制。

样式定义

在楼梯图中绘图者会用各种形式表达出一个完整的楼梯图。比如：平面图、剖面图等。需要通过这些图纸了解到楼梯的样式、标高、详细尺寸信息。

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

【样式】：楼梯样式分为，单跑楼梯、折返楼梯、螺旋楼梯 和 回转楼梯。

【标高】：通过标高来定义楼梯的高度位置，通过调整标高，可用两个单跑楼梯组合成较复杂的楼梯。

【属性窗】：楼梯的详细信息需要在属性窗中设置，选择不同的楼梯样式，属性窗中的内容也不一样。

对需要绘制的楼梯有了了解之后，需要使用软件将楼梯的详细信息准确的输入到软件的指定位置中。

首先，来看一张图纸，见下图：

楼梯-平面图
楼梯-剖面图

然后，在软件中绘制楼梯。第一，选择样式；根据习惯于绘制效率，样式可以在不同位置选择，效果都是一样的。分别在明细类表的样式栏中，还有样式页签的样式栏中，见下图：

样式1
样式2

根据图纸选择软件默认的折返楼梯。第二，确定标高。第三，详细信息。此楼梯标高为楼层高，所以可以不再设置标高，那么怎么样查看楼梯标高与信息并输入呢？见下图：

楼梯的信息通常都会按照“楼梯-平面图”与“楼梯-剖面图”形式给出，再通过转换理解为上图的形式。在图纸中可以注意到有平面图：TB-2，h=120mm，11*280=3080；剖面图：3600,23等分这样的字样，解释一下：平面图，此楼梯名称为B-2，厚度为120mm，有11层台阶，台阶踏步宽度为280mm。剖面图中可以知道踏步高度：3600/23即可。

接下来就在软件中输入，标高输入位置不仅一处，也可穿插使用，但详细信息还需在属性窗中输入，无其他位置。见下图：

属性窗
标高1
标高2

绘制方法

在软件中楼梯属于“点状构件”，因此绘制方法与绘制点状构件相同，但在楼梯中还有一些技巧可方便绘制。楼梯定义好后可分别使用单点画、两点画、连线画，根据楼梯的形状与方向可使用不同的绘制方法。若楼梯是竖向，使用单点画即可，若为垂直或者有角度时可使用两点画，形状不规则时则使用连线画。

单点画绘制方法，见下图：

单点画

两点画绘制方法，见下图：

两点法

连线绘制方法，见下图：

连线画

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

【依附】：在明细视图的依附页签中，可以依附梯梁，平台板。
如何定义依附请参见：定义依附。

注意事项

1. 梯柱不能依附，需要单独画出，画后调整梯柱标高。

2. 当建筑物有多层房间时，下层的高端平台就是上层的低端平台，因此上层楼梯不需依附低端平台，可在[依附]中选中不需依附的低端平台，点击左侧删除，即取消了依附关系。

3. 对于折返楼梯可调节中位平台高度，在依附中对应的中位平台后输入距楼梯面的高度即可。

4. 画组合楼梯时可调节梯梁的偏移位置，在梯梁后的偏移列输入数值。

常见问题

1.有些工程的楼梯构件复杂，不属于常见的几种样式，如何处理？

通过拼接（调整标高）两个单跑楼梯，可以画出组合楼梯，如下图。

2.阶梯教室、体育看台 如何处理？

在楼梯类型中选择台阶，使用“连线画”布置即可，如果是弧形台阶，配合“画线工具栏”绘制弧形台阶即可。

3.旋转楼梯如何处理？

在楼梯类型中选择楼梯，定义一个楼梯的类型定义，如：LT-4。将LT-4的样式选为螺旋楼梯，设置使用“连线画”，布置即可

4.地下车库的坡道如何如何处理？

在楼梯类型中选择坡道，定义一个坡道的类型定义，如：PD-1。将PD-1的样式选为（坡道2），通过连线画功能完成，注意：绘制时需要打开偏移窗（快捷键：F3），设置坡道两端的标高即可。

示例工程