参考CAD底图布置

说明

因墙大多是在平面图里绘制的，而平面图里呈现的内容太多，例如有门窗的位置没有墙的图元所以识取不到墙，用识取的方法不能快速简便的完成构件的创建，现在以非承重墙为例介绍使用描图工具绘制构件。
参考布置-非承重墙

操作

以下图为例，可以看到，该建筑图包含很多信息，显得很乱，从中想准确的画出非承重墙较难。我们可以将干扰的图层隐藏，只显示我们关心的图层，可让接下来的操作变得轻松愉快。

首先点击显示控制，隐藏一部分图层如下图

隐藏后的效果看下图

其次根据非承重墙的厚度定义类型定义，例如上图可定义类型定义Q-360为360宽、Q-120为120宽，看下图

定义好类型定义后就可进行描图。在“建模”页签下选择类型定义点击“连线画”，参照CAD底图进行描图，见下图

绘制构件时根据需要可按住Shift切换切入点，切换好切入点后开始描图（如下图）根据边线绘制构件

绘制结束可看到以下图效果

其它构件例如承重墙、柱、梁等都可按照此方法绘制。