楼梯

说明

楼梯布筋实质与板布筋类似，有上部横纵筋与下部横纵筋。而在楼梯中依附的梯梁、梯板、梯柱的钢筋需要分别在梁、板、柱的构件类型当中绘制，也就是说在楼梯中输入的钢筋信息只是梯板的配筋，跟依附构件钢筋无关。

配筋

楼梯配筋制图者通常以以下两种方式给出，见下图：

楼梯-剖面图
楼梯-说明

布筋方式

在以上楼梯-剖面图中给出板顶与底的纵筋信息，在说明说给出了分布筋的配筋。根据给出的所有配筋，可以在属性窗、配筋页签、明细列表中选择任意一个位置输入配筋，见下图：

属性窗
明细列表

从图纸中了解，梯板底筋为D8-130，支座负筋为D8-130，分布筋为A6-250，无分部搭接筋与踏步筋，所以空白。除此之外，若折返楼梯等每跑的配筋不同，也可根据明细列表修改每跑的配筋，如下图：

配筋页签

在折返楼梯中，软件可以实现两跑楼梯钢筋样式不同，在“配筋”页签下的明细列表中点开加号修改钢筋信息即可，如下图：

修改单跑

由于楼梯钢筋为免布置，所以修改好配筋后直接生成即可完成楼梯布筋。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

楼梯钢筋计算参数

1.底筋上、下部：设置底筋上、下部伸入值，软件默为：伸入La。

底筋上、下部

2.上、下梯梁负筋上、下部：设置梯梁负筋上、下部伸入值。下图说明了具体代表的位置。

上、下梯梁负筋上、下部

3.搭接筋搭接长度：设置底筋上、下部伸入值，软件默为：500（单位：mm=毫米）。

4.扣两个保护层：设置伸入筋是否扣两个保护层，根据实际工程决定是否使用此参数。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。