梁

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，可以定义梁的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择梁对应的【做法】。

梁类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【截面】：包含几种基本截面样式偏心B1、B2。其中在样式中可以选择截面，包括常见的悬挑梁，还有T型L型，也可以定义异形。(异形编辑) (截面提取)

【标高】：“起点顶标高”可以输入梁起点的顶标高，也可以直接选择“层高”“板顶”“板底”。 (板顶板底为关键字，可以跳转)“终点顶标高”可以输入梁终点的顶标高，也可以直接选择“层高”“板顶”“板底”。

【颜色】：程序默认设置好了梁构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择梁对应的做法，比如矩形梁和异形梁的做法不一定一致，详细见 定义做法。

注意：构件类别定义错了，如墙连梁定义到了非框架梁内，可以在类别处进行修改。

绘制方法

梁属于“线状构件”，其绘制方法参见 绘制线状构件 。

也可参考墙布置，详细见：参考已有构件自动布置 。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

1.圈梁、连梁、过梁的钢筋同柱钢筋一样，都是自动布置的，而框架梁、非框架梁的钢筋需要手动布置。

2.如果工程有暗梁，请用圈梁来代替。

常见问题

1.如何让梁的外边线与柱的外边线对齐？

首先点击“对齐”按钮，然后选择梁，再选择要参照的柱，此时“绘图工具栏”中有“左对齐、右对齐、居中对齐”三种方式，选择相应的对齐方式，即可实现梁外边线与柱外边线对齐。详细见：基本编辑 。

2.上翻梁一半在上层，一半在下层，上下层的柱截面不同时，能算准确吗？

可以，构件计算不受楼层限制，可做到精确计算，所见即所得。

上翻梁
上翻梁扣减后的体积

示例工程