墙

配筋

关于剪力墙配筋，请看下图：

剪力墙

根据剪力墙表在软件的属性窗、明细列表或者在配筋页签中输入即可。见下图：

墙配筋

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

配筋完成后，接下来即可布置钢筋。墙属于“线布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“线布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

墙钢筋计算参数

1.水平筋

无暗柱时锚固长度：当墙体厚度较小时，水平筋端部无暗柱，可采用图集03G101-1 第47页的构造要求，此时编辑此参数可设置水平筋的锚固长度，如下图。

水平筋锚固长度

基础顶起步：水平筋在基础层位置的起步距离，可选50和 水平筋间距/2，也可根据工程需要自行修改。

2.垂直筋

焊点开始距离：设置垂直筋下部焊点的开始距离，软件默认为500（单位：mm=毫米），如下图。

垂直筋焊点开始距离

基础顶起步：水平筋在基础层位置的起步距离，可选50和 水平筋间距/2，也可根据工程需要自行修改。

注意：当连接方式为电焊方式时，设置此选项才有效。

3.基础插筋弯折长度：指墙插入基础内纵筋的弯折长度，如下图。软件默认为200（单位：mm=毫米）。

基础插筋弯折长度

4.基础加筋根数：指基础插筋的加筋根数，如下图。软件默认为2（单位：根）。

基础加筋根数

5.变截面时增加插筋：指上下层墙变截面时，下层墙是否有插筋伸入上层墙。软件默认：变截面时增加插筋，如下图。可根据实际工程需要自行设置或取消该参数。

变截面时增加插筋

6.外侧水平筋转角处连续通过：指墙外侧水平筋转角处是否连续通过。软件默认为：连续通过，如下图。可根据实际工程需要自行设置或取消该参数。

连续通过
不连续通过

7.垂直筋一、二级抗震，绑扎搭接时错开500连接：勾选此参数则当垂直筋为一、二级抗震且搭接类型为绑扎搭接时，垂直筋错开500毫米再绑扎搭接，如下图。

错开500连接的上层墙垂直筋构造
错开500连接的下层墙垂直筋构造

8.连梁处布置水平筋：设置墙在连梁处是否布置水平筋，软件默认为：布置。可根据实际工程需要自行设置或取消该参数，如下图。

布置水平筋

注意：此选项是与连梁侧部筋是配合使用的，如连梁已设置侧部筋，则连梁处布置不应布置剪力墙水平筋；如剪力墙水平筋已连续通过连梁侧部，则连梁不应再单独布置侧部钢筋。

不布置水平筋

9.连梁上布置垂直筋：设置墙在连梁处是否布置垂直筋，软件默认为：不布置。

如：连梁上层如果没有洞口，而上部是剪力墙，此时连梁上部也需布置垂直筋，此时可以选择此选项，效果如下图。

连梁上布置垂直筋