桩

说明

桩基钢筋由:桩身和护壁钢筋两部分组成。

桩身分为：箍筋（螺旋）、主筋、加强主筋、加强箍筋。

护壁分为:护壁主筋、护壁箍筋。

配筋定义

桩钢筋定义时，在配筋页签下直接输入各部分钢筋信息。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

注意：由于加强主筋并不常用，如工程无要求可不设置。

布筋方式

桩属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

桩的钢筋计算参数

1.主筋锚入基础长：指锚入承台的长度。软件默认为35d，可根据工程要求自行修改（单位：La=非抗震锚固长度、d=钢筋直径、mm=毫米）。

主筋锚入基础长

2.加强主筋长度：软件默认为4000（单位：mm=毫米），可按工程要求修改。加强主筋位于桩基上部，起到加强作用。

加强主筋长度

3.螺旋箍筋加密区：螺旋箍筋加密范围软件默认为2000（单位：mm=毫米），可按工程要求修改。如果加密区位于桩基两端可以输入1000；2000，意思为上部加密区1000，非加密区2000，其余下部均为加密区，如下图。

螺旋箍筋加密区

4.箍筋搭接长度：螺旋箍筋起步的重叠范围，如下图，软件默认没有尺寸，可按工程要求输入相应尺寸。

箍筋搭接长度

5.护壁主筋顶部距离：护壁主筋伸入上一个护壁主筋预留的尺寸。如下图。

6.护壁主筋伸入距离：护壁主筋伸入下一个护壁的长度。如下图。

护壁主筋 顶部/伸入 距离

7.护壁箍筋搭接长：护壁箍筋搭接重叠长度软件默认500（单位：mm毫米），可按工程要求修改。