面布置画法

有以下几种：

1） 梁上负筋

一、自动捕捉中心线：在梁的左、右两端靠近端部的中心线（或轴线）上，分别点击左键，然后在此范围内，任意位置点击左键(确定显示位置)即可；

二、设定起、终点：用左键直接点击连接两个端点，然后确定显示位置即可。

2）跨板负筋

在梁的左、右两端分别点击左键，然后在此范围另一方向的梁端点击左键，最后任意位置点击左键(确定显示位置)即可。

3）板底、板顶筋

一、在一个由梁围成的范围内，点击左键，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

二、直接点击连接所需范围的各角点，最后在空白位置（空白位置指没有绘制构件的地方）双击自动封闭，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

4）板底、板顶钢筋网

一、在一个由梁围成的范围内，点击左键，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

二、直接点击连接所需范围的若干角点，在空白位置双击自动封闭，然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向，最后在此范围内，任意位置点击左键(确定显示位置)即可。

5）板钢筋

在弹出的“布置钢筋”窗中，选择所需钢筋种类

一、在一个由基梁围成的范围内，点击左键；然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向；最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

二、直接点击连接所需范围的若干角点，在空白位置双击自动封闭；然后靠近此范围任意一个边，确定钢筋方向；最后在此范围内，任意位置点击左键（确定显示位置）即可。

面布置画法

常见问题：

1.主构件：绘制钢筋时，CAD图纸最好一以俯视图的状态进行布筋。但一些构件俯视图重叠、标高不同，此时软件会在哪个构件中布筋？

俯视重叠、标高不同

一般来讲，同层内俯视图重叠的板存在有名称不同或者厚度不同等差异，比如：B-100，B-240。选择B-100布筋，软件将自动布置B-100的钢筋。若上下两个板完全相同只有标高不同，而且两板处于划分在同一个类型定义的情况下,可使用隐藏工程量构件或者设置主构件的方法布置板钢筋。下面介绍设置主构件的具体操作：

首先，可不考虑布筋的标高，布好筋后可再进行修改。如下图：

布筋

然后，选中布置好的钢筋，查看绘制是否正确。此时需要对下部的板进行布筋。如下图：

查看布筋

最后，查看发现布筋位置不正确，可单击选择“主构件”，点击需要布筋的构件即可。如下图：

主构件修改

最后，查看发现布筋位置不正确，可单击选择“主构件”，点击需要布筋的构件即可。如下图：

修改结果

主构件设置完成后，重复之前的布筋操作，即可完成俯视图重叠梁的布筋