柱

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，定义柱的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择柱对应的【做法】。

柱类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如“现浇砼”和“砌块”会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【截面】：包含几种基本截面样式和偏心B1、B2、H1、H2。其中在样式中可以选择截面如图包括常见的T型L型。也可以定义异形，详见：样式中的异形截面编辑。

【标高】：“底标高”和“顶标高”，“底标高”可以输入柱底标高，也可以直接选择“基础顶”“板顶”“板底”。 (基础顶板顶板底为关键字，可以跳转), “顶标高”可以输入柱顶标高，也可以直接选择“层高”“板顶”“板底”。

【颜色】：程序默认设置了柱构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择柱子对应的做法，比如矩形柱和异形柱的做法是不一致的，详细见 定义做法。

注意：若构件类别定义错了，如暗柱定义成了框架柱，可以在样式中多选错误的类型定义，在属性窗中将类别修改为暗柱，即可实现整体修改。

绘制方法

柱属于“点状构件”，其绘制方法参见 绘制点状构件 。

也可参考独基布置，详细见：参考已有构件自动布置 。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

常见问题

1.如何为构造柱设置马牙槎？

首先将与构造柱相连的墙的材质设置为砖或砌块，在构造柱的属性窗中勾选“马牙槎”，汇总计算一下即可看到实际效果。

2.附墙暗柱如何绘制？

暗柱的画法除了“单点画”、“围框画”，还有一个“附墙暗柱”画法，选择此画法，确定暗柱位置后，在弹出的“暗柱提取”窗口中可设置每一肢的长度。点击“对号”可生成暗柱。

暗柱提取

3.如何让柱的底适应基础顶的高度？

将底标高设置为基础顶即可。

示例工程