绘制主轴辅轴

主轴与辅轴的绘制方法是相同的，分为：横轴与纵轴的绘制。横、纵轴的绘制方法又很相似。下面介绍一下主轴的横轴画法。

例：在A轴与B轴间插入一条横轴。

首先在主轴类别下，点击【绘图工具栏】中“画横轴”按钮，然后在A轴与B轴间任意位置点击左键，如下图。

软件随之弹出“轴距”对话框（如下图），其中“轴距”参数中的数值是鼠标按下的点与其最近的前一根轴线的距离，下图表示 鼠标按下的点 与 A轴 的距离为：702.47mm 。可对轴距参数进行修改，左侧显示了轴距的常用值，双击某常用值即可，与“列表定义轴线”中的轴距常用值用法一致。

注意：插入的轴距一定要小于原轴距，所以如果输入了过大的值，则以实际获得的距离为准。如本例中，A轴与B轴的轴距是1500，如果插入的轴距设置为1800，则以按下鼠标时的702.47设置。

如果设置了“轴距”对话框下次不显示，则以实际获得的距离立即生成轴线。

画主轴横纵轴 | 画辅轴