挑檐

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，定义挑檐的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择挑檐对应的【做法】。

挑檐类型定义

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【截面】：包含两种，一种为矩形，一种为异形。(异形编辑) (截面提取)

【标高】：“起点顶标高”可以输入梁起点的顶标高，也可以直接选择“层高”。

【颜色】：程序默认设置好了挑檐构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择挑檐对应的做法，详细见 定义做法。

其中：阳台 雨篷 飘窗为组合构件，可以统一定义，并将如阳台内所有构件一次绘制完成。

绘制方法

挑檐属于“线状构件”，其绘制方法参见 绘制线状构件 。

异形挑檐可用异形编辑器定义，详细见： 样式中的 异形编辑器 。（因为异形编辑器只能对异形样式进行编辑，所以应先将“样式”选为异形）

查看包括异形编辑器等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

常见问题

1.在绘制挑檐过程中，或绘制后选中挑檐，可用Tab键改变方向。

2.阳台内的所有构件可以整体一次绘制吗？

可以的，软件中已经通过依附功能，把阳台整体组合为一个构件，阳台依附类型里依附有底板、栏板、压顶，一次绘制即可布置完成所有依附的构件。

示例工程