土方

土方分为：大开挖、基坑 和 沟槽。

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

截面：绘制的大开挖不需要定义截面和宽度；基坑需定义坑底截面尺寸；沟槽需定义坑底宽度。

标高：顶标高默认为室外自然地坪（挖土起点），底标高默认为基础深度（挖土终点），也可以按实际工程中土方的标高单独修改。
注：基础深度和室外地坪的标高值在工程属性中设置，详细见：工程信息

坡度：默认无坡度，根据工程需要选择相应的坡度。

工作面：默认无工作面，根据工程需要选择相应的工作面。

土方若是“依附”于基础构件绘制的，截面和标高根据依附的基础构件自动得到，详细见基础构件，独基、条基、基梁、板基、集水坑 。

如何定义依附，请参见：定义依附 。

绘制方法

大开挖 属于“面状构件”，绘制方法参见 绘制面状构件 。

基坑 属于“点状构件”，绘制方法参见bkfwb126 。

沟糟 属于“线状构件”，绘制方法参见 绘制线状构件 。

构件编辑请参见：建模中的 基本编辑 。

查看包括基本编辑等的常用操作，可详见 建模 。

注意事项

1.在样式中，基坑需定义坑底截面尺寸；沟槽需定义坑底宽度；而大开挖无需定义，因为绘制“大开挖”构件时，就在指定这些数值。

2.当土方是“依附”于基础构件的，则只需定义坡度、工作面，其它信息（如：顶底标高）软件根据基础构件自动判断。

常见问题

1.大开挖如何设置支护？

选中构件，在“操作状态栏”中点击“位置修改”，即可根据构件边的序号，将对应边设置支护。详细见： 基本编辑 中的土方位置修改。（设置支护的边不再有坡度）

2.土方分别可依附于哪些构件？

大开挖可依附于：筏板基础。基坑可依附于：独立基础、集水坑。沟槽可依附于：条形基础、基础梁。

3.如何设置土方不扣减？

需要在扣减关系中设置，详细见：设置土方不扣减 。

示例工程