基本编辑

构件类型 | 编辑方法
点型构件 | 位置修改 | 移动 | 旋转 | 镜像 | 对齐 |  |  |
线型构件 | 构件延伸 | 打断 |
面型构件 |  | 定义斜板 | 合并

位置修改：

选中构件在“构件位置”窗口中，各构件的作用如下：

1、土方：根据代号修改各边的缩放（工作面）、放坡与支护情况。

详细见视频：土方，位置修改

2、板基：修改各边的缩放、导角情况。

详细见视频：设置板基导角

3、集水坑：修改各边的缩放（坑壁厚度）、放坡与支护情况。

详细见视频：设置集水坑放坡

4、板、垫层：修改各边的缩放（延伸、出边），操作同上述的板基操作。

5、其余构件：相对于绘制点进行位置修改。

详细见视频：点状构件位置修改 线状构件位置修改 面状构件位置修改

移动：

选中要移动构件，点击“移动”后，按照【状态栏】中提示即可。

详细见视频：构件移动--柱

旋转：

通过定义构件的旋转中心点和目标点即可旋转构件。点状构件的旋转，可以在“位置修改”窗口中输入精确的旋转角度。在属性窗口中也可对点状构件进行旋转。

详细见视频：构件旋转--独基

镜像：

选中要镜像的构件，点击“镜像”后，确定“镜像轴”即可。

详细见视频：构件镜像--斜板

提示：使用“移动”、“旋转”和“镜像”操作时，按住Ctrl键为复制功能，即不删除原构件。

对齐：

可将当前构件相对于其它构件进行对齐偏移。

详细见视频：构件对齐--梁

构件延伸：

可以使两条没有相交补角的“线型构件”补角。

详细见视频：构件延伸

定义斜板：

选中板，点击“定义斜板”，在板上选择不在同一条直线上的三个点，分别设置标高即可。

详细见视频：定义斜板

打断：

可以将一个“线形构件”打断成多个构件，面形构件可以增加单边的断点。

详细见视频：线性构件打断

合并：

对选中的板补充或扣除一部分。板的合并不能做板洞，也不能把板分成两块。

详细见视频：合并板