如何设置土方不扣减

默认状态，软件提供的基坑扣减关系为真实扣减如图1。而由于各地方的要求与个人对规范的理解不同，重叠后的土方是否应该扣减存在着一定的争议。一般情况下扣减合理。

图1

为了满足实际工作需求提供土方“不扣减计算”的方法具体操作如下：

1) 打开“扣减关系编辑器”， “扣减关系编辑器”分为两种级别系统级和工程级，系统级针对于修改后的所有工程，在“工具”菜单中“系统选项”下的其它页签；而工程级仅对于当前工程，在打开工程后的“文件” 菜单中如图2。

图2

2) 打开“扣减关系编辑器”以辽宁土建2004为例，先确定构件、性质、计算依据、计算方法。如要添加一个新的基坑体积计算方法，构件：土方、性质：基坑、计算依据：挖方体积、计算方法：选择默认的计算方法，点击“添加”按钮，添加一个新的计算方法如图3。点击“删除”可删除计算方法。

图3

3) 新加的计算方法“名称”相应修改以示区分，也可在“说明”中描述具体区别如图4。

图4

4) 选择新的计算方法，在“扣减项目”中第一行点击鼠标左键，点击“添加”按钮添加扣减项目，具体扣减项目数量按实际需求而定如图5。

图5

5) 确定扣减项目的类型、性质、材质如图6。由于土方部分材质可不改。所谓扣减项目为当前构件与其重叠后需扣除。

图6

6) 确定扣减条件，条件为扣减计算位置，如不填写为全扣减。其中鼠标放置红色框角会出现提示，括号中为输入代号，也可直接输入汉字。如将基坑项条件设为：工作面相交（GZMXJ）如图7，意思是基坑与基坑工作面相交后才扣减，否则不扣减。

图7

7) 工程级的扣减如出现修改错乱，可通过点击“导入系统扣减关系”按钮还原到系统级如图8。所以建议初次使用请先在工程级下练习，确定无误后再到系统级修改。

图8