楼层表

创建楼层

工程属性设置后，点击导航页签中的“楼层”页签。软件默认在“明细列表”中有“基础层”和“楼层1”，可使用“插入”、“删除”对楼层个数进行增减。如需修改楼层上下位置利用上移、先移功能修改即可。同时根据实际工程修改各楼层名称与层高（单位：米），底标高只需修改首层，其它楼层自动累计。
楼层区域

一般设定好工程中所需的相应楼层后，会多设置一个屋面层，用于屋面突出部分构件。

楼层表界面

如工程只有一层地下室，可将“基础层”改名为“地下室”，无需另加楼层，基础层不允许删除。如有多个地下室楼层，选中基础层点击“插入”多个楼层修改名称即可，如下图。 （“序号”列会提示楼层顺序，首层序号为“1”以上的地上楼层为正值排列，以下的地下楼层为负值排列。）

在楼层表中修改首层的底标高或某层的层高后，在此楼层之上的楼层的底标高会自动做相应调整。

选中某一楼层（点击楼层表中前面的三角号），使用“上移”、“下移”功能可实现楼层的整体移动，楼层内的类型定义和构件也会随之移动，构件间的空间关系发生了变化，所以调整后需要重新计算工程数据。

插入楼层

相同楼层是指：建筑部分、结构部分各构件图纸完全相同的楼层。相同楼层的设置方法如下。

设置相同楼层

说明

1.构件的样式中的高度一般随“层高”，所以修改了该楼层的“层高”会影响这些构件的工程量。

2.【3DMA工程量钢筋二合一软件】采用真三维计算，所以构件的高度可以突破楼层的标高限制，可根据构件之间的空间关系进行计算，而不能实现真三维的软件只能按层计算，而且因为真实空间关系没有考虑，所以在计算结果上也没有真三维软件计算的精确。

“类型定义初始化”的操作提示功能

首次进入新楼层操作时，软件会弹出“类型定义初始化”窗口，如下图，选择该楼层相应的构件类型定义初始化方式，可以根据需要选择手动添加或直接从其它层复制过来。提示用户需要做构件类型定义的操作步骤，避免重复工作。

如果选择了手动添加，在操作中，也可以通过“复制楼层”功能来实现将已经完成楼层的全部或部分构件信息复制过来。

类型定义初始化