建模

【建模】是指根据图纸在计算机中建立三维模型，只有在【建模】完成后才能进行工程量计算及相关钢筋用量的计算

【建模】的方法有：手动绘制、自动布置、复制粘贴、CAD识别，及编辑修改操作

界面如下图所示：

手动绘制

绘制点状构件， 绘制线状构件， 绘制面状构件。

参照已有构件自动布置

有些构件间存在一定的位置关系，根据这些关系可以快速的绘制构件。详细见：参照构件自动布置

复制粘贴

实现了同一工程不同楼层间的局部复制粘贴、不同工程间的数据拼接。详细见：复制粘贴。

CAD识别

将已绘制好的CAD图纸导入软件中，用【CAD识别】可以快速的布置构件。详细见：CAD识别构件--以柱为例。

构件编辑

对已有构件可以对其位置、截面、形状等进行编辑，以适应不同要求。详细见：基本编辑 。

构件的编辑包含了一些经验技巧，可以帮助我们快速的完成修改工作，提高工作效率，这也是50版本的新功能，详细见：高级编辑技巧。

重新生成

对已有构件进行重新生成，可按类型定义生成，也可保留该构件的样式。详细见：重新生成 。