基本画法

基本命令提示：

绘制时，鼠标右键为第一个画法与选取命令的切换键。

1、操作提示：

“点击”单击鼠标左键一次；“双击”快速点击鼠标左键两次；

2、构件选取：

“单选”在选取状态下在所需构件上单击即可。“多选”在选取状态下框选一个范围，范围内的构件及被选中；也可按住Ctrl键点击多个构件。“框选”按住鼠标左键，拖动鼠标形成一个矩形框将选择选取对象框选在内，然后松开鼠标左键。

3、取消选取：

在“空白处”（指绘图区内没有构件、轴线的位置）单击即可。

画法

类型划分 | 构件类型 | 依附构件（可免画）
点型构件 | 独立基础、桩基、柱子、楼梯、门窗 | 土方(基坑)、装修（墙面）
线型构件 | 条形基础、基梁、梁、墙、挑檐、散水 | 土方（沟槽）、梁（过梁）
面型构件 | 筏板基础、板、装修、集水坑 | 土方(大开挖)、垫层

一、点型构件：

单点画：在“绘图命令栏”选择此画法后“点击”轴线交点即可绘制一个点型构件。

围框画：在“绘图命令栏”选择此画法后“框选”一个范围，框选范围内所有轴线交点处即可布置多个构件。

二、线型构件：

连线画：在“绘图命令栏”选择此画法后“点击”连接两个以上的轴线交点，可一次连续连接多个轴线交点绘制，连接完成后在空白处“双击”即可；也可“点击”轴线段（两个轴线之间的轴线为段一段）然后沿着所捕捉轴线移动，在结束的轴线段再次“单击”即可。

三、面型构件：

自动布置：在“绘图命令栏”选择此画法后在由梁、墙围成的一个封闭范围内“单击”即可。

搜索外轮廓：在“绘图命令栏”选择此画法后在由轴线围成的一封闭区域“点击”一下，然后移动鼠标移动至所需的各位后再次“点击”置即可。

连线绘制：在“绘图命令栏”选择此画法后，“点击”连接轴线交点，至少三个以上围成一个封闭的范围即可。绘制连线中最后一条边，“双击”软件自动封闭起始点。

四、依附的构件：

可以通过依附进行关联绘制可无需单独绘制。如：垫层我们可以事先定义好所需垫层类型，然后切换到基础构件如独基将垫层预付过来即可，在绘制独基是即可把下面的垫层同时绘制上去。