CAD识别

导入CAD图纸

介绍如何将CAD图纸导入到软件中。详细见：导入CAD图纸 。

设定识别区域

将CAD文件拆分成多个图块，方便操作。详细见：设定识别区域 。

识别轴线

介绍如何识别轴线。详细见：识别轴线 。

识别楼层表

介绍如何识别楼层表。详细见：识别楼层表 。

识别类型表

介绍如何识别类型表，如：柱表、梁表、墙表等。

表格的识别步骤都一样，以柱表为例，详细见： 识别柱类型表 。

识别构件

识别构件的先后顺序会影响到识别精度，在识别条状构件时会根据已有点状构件的位置自动进行纠偏，所以先识别独基、柱等点状构状构件，再识别梁、墙等条状构件，会更精确。详细见： 识别构件 。

识别标注

识别标注，以修正识别结果。

查找替换字符

此功能可以替换图纸中的字符，提高了识别的正确率。详细见：查找替换字符 。

CAD底图状态下绘图

在用CAD做底图的状态下，可更简单、快捷的绘制构件，详细见： CAD底图状态下绘图 。

注意事项

1.实际工程中CAD文件有多种格式（目前较多的是2004、2006），软件支持2000格式的CAD图纸，如有格式不符则需要转换。详细见：开始识别前的准备工作 。

2.如何提高识别精度？

首先，要正确的选择图纸。

图纸是软件进行识别的信息来源，如果图纸本身的信息就不全，那么必然会影响识别的准确性。

一个工程的CAD图纸有很多种，平面图、建筑图 及 结构图等。相对来说，结构图包含更多的工程信息，所以请用结构图进行识别。

其次，要对齐图纸。

打开一个新图块时，要先把CAD图中的轴网与工程中的轴网对齐，否则识别出的构件会与工程中的轴网发生错位。操作方法与 移动轴网 类似。

再次，要在有效的的图纸上识别构件。

例如：梁平面图中虽然也有柱子构件，但基主要描述的是梁的信息，柱的信息并不完整。所以应在此图上识别梁，如果要识别柱应在对应的图中识别。

最后，要注意识别的顺序。

线型构件在绘制后，会查找其支座等信息，并做相应调整。所以先识别点状构件再识别线型构件，会让识别更精确。