基础梁

布筋方式

基梁属于“线布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“线布置型构件”。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

基梁钢筋计算参数

1.计算拉筋

软件默认侧部筋输入后，拉筋按图集04G101-3，35页，梁侧面构造纵筋和拉筋构造要求自动计算，如工程有特殊要求，取消此选项。

然后在“筛选列表”输入具体拉筋信息如下图。

设置拉筋

2.侧部筋贯通

图集规定基梁侧部筋在支座处断开锚固15d，如下图。而实际工程为了施工方便，认为侧部筋在支座处是连续通过的。所以软件默认侧部筋在支座连续通过，如有个别需要，可在“钢筋计算参数设置”中取消此选项。

侧部筋断开

3.多肢箍按大箍套小箍计算

工程要求不同箍筋多肢箍时，组合方式各有不同，如下图，软件默认多肢箍时，按大箍套小箍计算。如果需按等肢箍计算，可在“钢筋计算参数设置”中取消此选项。

4.梁底有高差时底部台阶的角度45°

当前后跨基梁顶标高一齐，截面高度不同时梁底台阶角度45°，如下图。此数值可依据工程需求在“钢筋计算参数设置”中调整。