识别柱

说明

可识别框架柱，构造柱，异型暗柱。
识别柱

识别参数

识别参数是对于识别图元的范围限制。超出参数范围的图元不会被识别成中间结果。
柱的识别参数有：最大宽度，最小宽度 和 柱截面相邻合并。
识别参数-柱

操作

找到柱图切换图块，在“CAD识别”页签下点击构件类型为“柱”，点击“选取”找到一个柱的图元点击如下图

图元选择好后查看在“明细窗口”里查看是否有多余的图层被选中如下图

此时可以把多余的图层勾掉，第一次点击“全选”为全选本图层所有图元，第二次点击“全选”为不选本图层

确定好图元后在“主窗口”里点击“选取同层图元”构件被高亮显示，点击“识别构件”，弹出提示窗口，点击“确定”

在明细窗口里产生中间结果，如下图

软件根据CAD图纸识别出对象数、类别、名称、样式，没有类型定义的类型名软件默认“新建”，选择一个中间结果，点击“根据选中对象创建构件”即可创建出一个类型定义。

选择一个中间结果在点击“全选”被高亮显示，查看信息是否有误，无误后点击“根据选中对象创建构件”即可创建出类型定义以及相应的构件