计算参数

说明

计算参数为整体设置抗震等级、保护层、砼强度、连接方式等。在图纸设计中为了工作方便，设计师会在“结构说明”中统一说明，构件的抗震等级、保护层厚度、混凝土等级、钢筋连接方式等钢筋计算参数。5.0版本完善了钢筋的计算参数，在配筋页签中点击【显示列表】功能，可显示出钢筋的计算参数。

除此之外当构件有特殊要求或者注意的地方时，可根据计算参数设置特殊样式。计算参数可根据需要设置不同等级。

钢筋计算参数

钢筋计算参数中增加了对各个级别钢筋参数的显示和编辑功能，大大提高了编辑和查看钢筋参数的效率。
钢筋参数设置

其中：

【工程级】：整个工程的该参数默认值；修改后，则工程中的该参数发生变化。

【楼层级】：当前楼层的该参数默认值；修改后，则该楼层下的该参数发生变化。

【类型级】：当前类型定义参数值；修改后，则选中的类型定义该参数发生变化。

注意：若当前类型定义的参数值，与上级参数值不一致，则参数显示为红色做为提示，方便用户进行参数的核对。