独基

配筋

图纸中钢筋信息表达方式很有多种，有表格法，图例法（如下图）。将图纸上的钢筋信息录入到软件中，即为配筋。

表格法
图例法

从图纸中读出基础底配筋，在软件中对应处输入即可。可分别在属属性窗，配筋页签与明细列表中输入，见下图：

输入位置

因图纸无其他配筋信息，所以其他信息可不输入。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

布筋方式

独基属于“点布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“点布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

独基的钢筋计算参数

受力筋按边长*0.9交错分布：如：，设置结果如下图所示。此参数可按工程要求设置（勾选有效）。

受力筋按边长*0.9交错分布

基础短柱

按照图集设置基础短柱钢筋构造，见下图：

基础短柱钢筋图集

上部锚固长度：角筋与横、纵筋等的锚固长度

下部锚固长度：角筋等的锚固长度

基础加箍：短柱以下的称为独基的基础部分，增加的箍筋为基础箍筋

短柱钢筋