散水

散水类型下包含散水和地沟。

样式定义

查看【样式】页签的基本功能介绍，请点击此处 。

在【样式】页签中，定义散水或地沟的【名称】，【材质】，【截面】，【标高】，【颜色】，选择散水或地沟对应的【做法】。

【名称】：应尽量按图纸的名称输入。输入的内容可以是汉字、字母和数字的组合。

【材质】：选择不同的材质如会影响构件工程量的计算，其中，混凝土构件的混凝土标号需要和做法进行匹配，所以应尽量按图纸给定的材质进行输入。

【截面】：只有一种，按图纸要求进行定义即可

【标高】：“起点顶标高”可以输入梁起点的顶标高，也可以直接选择“层高”。

【颜色】：程序默认设置好了散水构件的颜色，可以自己修改颜色、填充样式、透明。

【做法】：选择散水对应的做法，详细见 定义做法。

绘制方法

散水与挑檐的一样，属于“线状构件”，其绘制方法参见 绘制线状构件 。

查看包括基本编辑等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

常见问题

1.在绘制散水过程中，或绘制后选中散水，可用Tab键改变方向。

示例工程